Info zu Dlsa Meßsystem         
(letzte Änderung 10.07.02)

Entwicklung:
 	SIPRO Mess- und 
	Steuerungstechnik GmbH				    			 	     
						     
 	Warburger Str.134				       	        
 	33100 Paderborn
     	
	Fax.: 05251/681415
	email: info@dlsa.de



Systemanforderung:
- WIN98/ME/XP 
- min. 16M Ram
- min. 256 Farben
- min. Bildschirmauflösung 800*600
- min. 586/100Mhz
(-Microsoft Internet-Explorer (min. Version5.0))




Hinweise zum Lieferumfang

-Dlsa:
	Lieferumfang:
	- Programm-CD
	- Signal-CD       
	- Meßmikrophon					          
	- DLSA Meßbox	


Bitte auf Vollständigkeit
überprüfen!


Hinweise zur Installation
Installation:
- vor der Installation alle 
  Anwendungen beenden !
- "DlsaPro2-3Deutsch" aufrufen
  Anweisungen des Setup Programms
  befolgen
- danach das Setup Programm 
  hhupd.exe aufrufen, danach neu booten!
  ( installiert die Laufzeitkomponenten
  	von HTML Help )
  (Achtung nicht unter Windows 2000 aufrufen!)
- bei der Installation auf einem Windows2000/XP System wird man nach dem Start des DlsaPro2-3Deutsch Progamms aufgefordert
  das System neu zu starten und um die io.dll zu initialisieren. 
  Bitte mit "JA" bestätigen.
- vor der ersten Inbetriebnahme 
  integrierte Hilfe durchlesen !
  Die Hilfe wird aus dem DLSA Programm durch Aufruf des Menupuntes "Hilfe" 
  gestartet.



Dateien nach der Installation im Installationsverzeichnis:
- Dlsa Pro 2.3 Deutsch.exe    	Das eigentliche Programm
- Liesmich.txt	Eine Textdatei mit einigen Infos zum Meßsystem 			
- hhupd.exe	Diese Programm installiert Laufzeitkomponenten von HTML Help
  (nicht unter Windows 2000 aufrufen!)
- HtmlHelpDlsa2.3.chm	Der kompalierte HTML Helpfile
- std_mic.mic   Korrekturdatei für mitgeliefertes Mikrofon
- io.dll    Schnittstellen DLL


Achtung:

- Dlsa Meßsystem nur mit nicht-gebrückten Endverstärkern betreiben!
  (Lautsprechermasse gleiches Potential wie Eingangssignalmasse!)



!!Achtung falls schon eine Version von DLSA installiert nicht das gleiche 
  Installationsverzeichnis wählen!!


Mögliche Fehler:
* Die Integrierte Hilfe funktioniert nicht !
  Grund/Abhilfe:
  Benötigte Laufzeitkomponenten sind nicht installiert.
  Dieser Fehler kann vorkommem wenn nach der Installtion des Programmes
  nicht "hhupd.exe" aufgerufen wurde.
  
* Bei jeder Messung "stürzt" das Programm ab.
  Grund/Abhilfe:
  Kann bei ältern Computern vorkommen die einen Plattenmanager verwenden.
 
  Kann mit dem als Standarddrucker installierten Drucker kollidieren.
  Standarddrucker abschalten oder Treiber von Win98/ME/XP Installations CD verwenden.
  (Microsoft Treiber verwenden!)


* Beim Öffnen von Dialogfeldern "stürzt" das Programm ab.
  Grund/Abhilfe:
  Kann mit dem als Standarddrucker installierten Drucker kollidieren.
  Standarddrucker abschalten oder Treiber von Win98/ME/XP CD verwenden.


* Bei jeder Messung erscheint die Meldung "Hardware nicht vorhanden" obwohl alle 
  Kabel richtig angeschlossen sind und der LPT-Port richtig eingestellt ist.
  Grund/Abhilfe:
  Einen andern LPT-Port einstellen. Beide übrigen LPT-Ports ausprobieren. 

* Bei jeder Messung erscheint die Meldung "Hardware Fehler" obwohl alle 
  Kabel richtig angeschlossen sind und der LPT-Port richtig eingestellt ist.
  Grund/Abhilfe:
  Schnittstelle ist falsch konfiguriert.
  Schnittstelle im BIOS SETUP als SPP konfigurieren (kein ECP oder EPP)

* Beim Start erscheint die Meldung "Falsche Seriennummer".
  Grund/Abhilfe:
  Software hat falsche Seriennummer.
  Hardware und Software passen nicht zueinander!
  Richtige Software / Update besorgen .

  oder Dlsa-Box nicht angeschloßen.

  oder falschen LPT-Port eingestellt.
  
* Im Zeitbereich ein Signal obwohl am Mirofon/Line Eingang kein Signal anliegt

* stark verzerrtes Signal im Zeitbereich, Bereichsüberschreitung ohne Eingangssignal
  Grund/Abhilfe:
  Übertragungsfehler der Centronicschnittstelle.
  Centronic Kabel max. 2 Meter lang. Keine anderen Geräte (Zip-Laufwerk,
  Scanner...) einschleifen. Manche "CE konformen" Ports
  verwenden Kondensatoren  (z.B.470pF) am Port - Ausgang gegen GND, welche die Signalqualität
  der Schnittstelle stark verschlechtern (Flanken). Möglicherweise wird hier durch ein anders 
  Druckerkabel Abhilfe geschafft. Wenn nicht, anderen Drucker - Port ausprobieren.

* wenn man das Programm über die Verknüpfung starten will wird das Programm auf der Installations-CD 
   gesucht. Dieser Fehler tritt bei der ersten Version von Win98 auf. 
   Abhilfe:
   Verknüpfungen löschen und per Hand estellen.


  